|  |  |
| --- | --- |
| Спецификация | |
| Фундамент | Бетонные блоки 20х20х40- 6 шт. |
| Обвязка | Брус 105х150 мм |
| Наружные стены | Профилированный брус 100х150 мм (в чистоте после профилирования 90х140 мм), - тип «Блок-Хаус», брус имеет шип паз, шип. Между венцами сруба прокладывается утеплитель - джутовое полотно. Потолок аркой |
| Половые лаги | Выполнены из доски 40х100 мм и бруса 100х150 мм, с шагом 0, 6м. Лаги 80х100 и 100х150 под перегородками и торцевыми стенами. |
| Пол | - черновой пол(обработан,основание обработанное) обрезная доска толщиной 20 мм  - чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27 мм. В помывочном отделении керамзит – пол, трап для слива воды. |
| Внутренние перегородки | Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины |
| Окна | Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой:  - размер 0,6х0,6 м в количестве 1 шт.Размер40х40 – шт |
| Двери | - каркасные с фурнитурой, обшитые вагонкой - 2 шт  - наборная дверь с фурнитурой для парного отделения - 1 шт, с обналичкой. Деревянные ручки. |
| Внутренняя отделка | Раздевалка: потолок(Арка) , перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород древесины кат А-В. стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. Парное отделение: потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой кат А( камерной сушки) . Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. |
| Наружная отделка | Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины |
| Утеплитель | ISOVER или URSA + пароизоляция Ондутис с двух сторон - утепление пола 50 мм ( парильное отделение, комната отдыха)  - утепление потолка 50 мм( парильное отделение ,помывочное, комната отдыха), в помывочном отделении керамзит на полу. |
| Крыша | Двухскатная, конек 0,45 м |
| Кровля | Гофрированный профнастил С -8 ( оцин.) |
| Высота потолка | 210 - 2150мм (Арка) |
| Электрика | В раздевалке установлен банный стеклянный светильник, розетка, а также выключатель и автомат 16А.В помывочной- светильник. В парном отделении - специальный светильник в металлической оправе с керамическим патроном .Проводка в кабель канале под цвет дерева. |
|  | |
| В парном отделении | Двухъярусные осиновые полки из цельной шлифованной сухой доски толщиной 25 мм, банная металлическая печь с баком воды 55 л. Экран печи: по брусу проложена базальтовая лента и зашит оцинкованным экраном. Выход трубы через стену из нерж), печные камни "Габбро-Диабаз" 20 кг. Сделан слив. |
| Обработка бани | Снаружи баня полностью обработана бесцветным антисептиком. Обвязка и лаги обработаны маслом с 4 сторон, углы и наличники покрашены в коричневый цвет |